**Контроль файла 3FХ**

**Технологічний контроль (первинний на рівні XSD-схеми):**

1. Перевірка належності значень параметрів R030\_1, R030\_2, S135, S136 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від'ємного значення метрики Т071>=0 (нуль).

3. Параметри R030\_1, R030\_2 не дорівнює "#".