**Контроль файла 3HX**

**Технологічний контроль (первинний на рівні XSD-схеми):**

1. Перевірка належності значень параметрів K011, K030, K040, R030, S185 до відповідних довідників.

2. Перевірка на недопустимість від’ємного значення метрики T071>=0 (нуль), T080>=0 (нуль).

3. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (Код показника) і параметрів K011 (Код виду клієнта/установи), K030 (Код резидентності), K040 (Код країни), R030 (Код валюти), S185 (Код строку).

4. Якщо в звітному періоді операції не проводились, подається нульовий файл.

**Інформація щодо довжини НРП**

1. Q006 – до 500 символів.