**Контролі файлу IR25**

**Технологічний контроль (первинний на рівні XSD-схеми)**

1. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на наявність більше одного запису з однаковими значеннями EKP (код показника).
2. Надання нульового файлу не допускається.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Для всіх показників здійснюється перевірка надання можливих сполучень значень за метрикою T070 в довіднику KOD\_IR25. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Неможливе сполучення значень для T070=[T070] за довідником KOD\_IR25. Для аналізу: EKP=…”.**