**Контролі файла IR75**

**Технологічний контроль (первинний на рівні XSD-схеми).**

1. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрик T070\_1, T070\_2, T070\_4 >=0.

2. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність записів з переліком однакових значень EKP (код показника).

3. Якщо в звітному періоді операції не проводились, подається нульовий файл.

**Логічний контроль (вторинний)**

1. Для показників IR750005, IR750006, IR750007, IR750008 метрика T070\_3 не надається. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення метрики T070\_3=[T070\_3] надано помилково. Для аналізу: EKP=…**”**.**

2.Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрики **T**070\_3 для усіх показників, крімIR750005, IR750006, IR750007, IR750008. При недотриманні умови надається повідомлення: **“Значення метрики T070\_3 за показником не повинно бути менше 0”. Для аналізу: EKP=[EKP] T070\_3=[T070\_3]”**.

**Логічний контроль (вторинний) між показниками** надано у файлі KOD\_VALIDATION\_IR75.