**Контролі файла LR81**

**Технологічний контроль (первинний на рівні XSD-схеми)**

1. Перевірка на недопустимість від’ємних значень метрики T100>=0.

2. Перевірка належності значень Параметра Z220 до відповідного довідника.

3. Значення параметра Z220 не повинно дорівнювати “#”.

4. Контроль на дублюючі записи. Перевірка на відсутність записів з переліком однакових значень EKP (код показника), Z220 (код виду клієнта).

5. Якщо в звітному періоді операції не проводились, подається нульовий файл.